integrated charge on given pad dE(keV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

<z>

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2